UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste si zakoupili naši kapesní váhu Mistra Málka

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze

1. Nepřekračujte maximální kapacitu váhy.

2.Při vážení udržujte váhu na rovném povrchu

3. Napájení 1 baterií CR2032.

1.Položte váhu na rovnou plochu, stiskněte prostřední klávesu "zapnout/vypnout"

2. počkejte až se zobrazí "0.00“.

3. Položte předmět na vážicí plochu

4. Pomocí klávesy [M] můžete přepínat mezi váhovými jednotkami.

Vážení táry

1.položte váhu na rovný povrch

2. Umístěte položku na vážící plochu

3.Stiskněte tlačítko [T] a počkejte, dokud se neobjeví na displeji "0.00"

Kalibrace:

1.položte váhu na rovný povrch

2.Podržte [M], dokud se na displeji nezobrazí [200.00] pusťte a znovu krátce zmačkněte [M] a na displeji se zobrazí krátce „CAL“ a [200.00] začne blikat

4.Položte požadované kalibrační závaží na plošinu a

na displeji se zobrazí "PASS".kalibrace je dokončena.